**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie – etap I.”**

Gozdowo, dnia 15 grudnia 2023 r.

**PRZEDMIAR PRAC**

1. Okno nawy powierzchnia 1,65 x 2,22 + 1,07 = 4,73 m2

Powierzchnia 8 okien 37,86 m2

Wypełnienie okna szkleniem 77,97%

Powierzchnia szyb kolorowych i bezbarwnych

2 x 37,86 x 0,7797 = 59,04 m2 = 5904 dm2

1. Okna prezbiterium

- okna mniejsze 3,39 x 1,03 + 0,42 = 3,91 m2

Powierzchnia 2 okien 7,81 m2

Wypełnienie okna szkleniem 77,97%

Powierzchnia szyb kolorowych i bezbarwnych

2 x 7,81 x 0,7797 = 12,18 m2 = 1218 dm2

- okno większe 5,28 x 1,31 + 0,67 = 7,59 m2

Wypełnienie okna szkleniem wymagające konserwacji 77,97%

Powierzchnia szyb kolorowych i bezbarwnych

2 x 7,59 x 0,7797 = 15,96 m2 = 1596 dm2

Łączna powierzchnia konserwacji oszklenia okien w prezbiterium

1218 + 1596 = 2814 dm2